**功率表**

**三相（有功/无功）功率表**

百超三相功率表支持三相四线或三相三线接线方式，可同时显示总有功和无功功率，介入信号相同时，有功表和无功表可分开单独显示有功或无功功率。可选配独立标准模拟量输出信号（0 to 1mA dc or 4 to 20mA dc）。

**特性：**

* 同时显示总有功、总无功
* 内置调整按钮
* 非易失性存储器，断电仍可保持全部测量数据
* 内部功能单元模块化设计，易于维护
* 标准模拟量输出信号功能可选配